**Azərbaycan Respublikasının**

**Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının**

**“ 22 ” fevral 2022-ci il tarixli**

**iclasının 2 saylı protokolu**

**ilə təsdiq edilmişdir**

**Azərbaycan Respublikasında LTE-nin və digər yüksək sürətli mobil**

 **və ya simsiz telekommunikasiya standartlı yeni texnologiyaların (IMT standartlı-**

**4G/LTE, 5G/ IMT2020) tətbiqi üçün nəzərdə tutulan 790-862 MHs tezlik diapazonunun**

**BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 790-791 | 791-796 | 796-801 | 801-806 | 806-811 | 811-816 | 816-821 | 821-832 | 832-837 | 837-842 | 842-847 | 847-852 | 852-857 | 857-862 |
| Mühafizə zolağı | **Downlink (MHs)** | Dupleks boşluğu | **Uplink (MHs)** |
| 1 MHs | FDD 30 MHs (5 MHs-lik 6 blok) | 11 MHs | FDD 30 MHs (5 MHs-lik 6 blok) |